1. **Technické parametre projektor (interaktívny – ultra krátky):**

**Predpokladaný počet kusov: 5**

|  |  |
| --- | --- |
| Projekčný systém: | Technológia 3LCD |
| Svetlosť farieb | 3.500 Lúmenov |
| Rozlíšenie | WXGA, 1280 x 800, 16:10 |
| Lichobežníková korekcia | Manuálna vertikálna: ± 3°, Manuálna horizontálna ± 3° |
| Kontrast | 14.000 : 1 |
| Žiarovka | 5.000 h Životnosť, 10.000 h Životnosť (v režime šetrenia energiou) |
| Projekčná vzdialenosť  | 0,4m – 0,6m, ultra krátka vzdialenosť |
| Veľkosť projekcie | 60“ – 100“ |
| Vertikálny obnovovací kmitočet | 100 Hz |
| Hlučnosť | 35 dB |
| 2D farebné režimy | Dynamický, Kino, Prezentácia, sRGB, Tabuľa |
| Funkcia USB Display | 3v1: obraz / myš / zvuk  |
| Prípojky | USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, RS-232, Rozhranie Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Bezdrôtová sieť LAN IEEE 802.11b/g/n (voliteľné), Vstup VGA (2x), Výstup VGA, Vstup HDMI (2x), Kompozitný vstup, Vstup RGB (2x), Výstup RGB, MHL, Zvukový výstup – stereofónny minikonektor, Zvukový vstup – stereofónny minikonektor (2x), vstup pre mikrofón, Vstup pre synchronizáciu, Výstup synchronizácie |
| Funkcie a vlastnosti | Automatická kalibrácia, Automatické nastavenie jasu, Automatická voľba vstupu, Vstavaný reproduktor, Kompatibilita CEC, Digitálne priblíženie, Priame zapínanie a vypínanie, Kompatibilné s fotoaparátmi na dokumenty, Dynamické ovládanie lampy, Jednoduché prednastavenie OSD, Domáca obrazovka, Interaktívnosť, Audio/video rozhranie MHL, Vstup pre mikrofón, Funkcia rozdelenej obrazovky |
| Bezpečnosť | Podpora zámky Kensington, Ochrana heslom, Otvor pre bezpečnostný kábel, Zámok jednotky bezdrôtovej siete LAN, Zabezpečenie bezdrôtovej siete LAN, Ochrana pomocou hesla |
| Interaktívnosť | Áno – pero |
| Obsah dodávky | Elektrický kábel, Stručná príručka, Diaľkové ovládanie vrát. batérií, USB kábel, **Nástenný držiak**, interaktívne perá |

Požadovaná záruka 2 roky

Dovoľujeme si Vás týmto požiadať o cenovú ponuku na predmet  zákazky  s názvom:  **Dataprojektory**

/CPV: 38652120-7/**.**

Pri zadávaní predmetnej zákazky postupujeme podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ak ponúknutá predpokladaná hodnota

nepresiahne stanovený limit pre zákazku s nízkou hodnotou (priame zadanie), bude Vaša

ponuka slúžiť aj na účely výberového konania.

Cenovú ponuku žiadame predložiť e-mailom v termíne do 13.12.2019 do 10.00 hod.

na mailovú adresu školy ekonom@kukucinka.sk.

V prílohe Vám zasielame požadované technické parametre.

S pozdravom

                                                                                                                 PhDr. Anna Hencovská

   Košice 11.12.2019                                                                  riaditeľka SZŠ, Kukučínova 40, Košice

Vybavuje:

Ing. Martina Lazarovská Poláčková

ekonómka SZŠ, Kukučínova 40,Košice

Tel.č.: 055/6224122 Zverejnené 10. 12. 2019