|  |
| --- |
| **Zapytanie ofertowe**  na zamówienie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 Euro  I.   **Zamawiający:**  **Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem”**  **ul. Wolności 20, 78-540 Kalisz Pomorski**  **stow.jestesmy.razem.wp.pl**  **tel. 533 099 898**  zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania  polegającego na zakupie, dostawie i montażu 3 urządzeń placu zabaw i 2 urządzeń siłowni zewnętrznej w Kaliszu Pomorskim w ramach projektu "Wspólne podwórko" Projekt dofinansowany przez Fundację BGK w programie „Moja Mała Ojczyzna 2020”.  **II.   Przedmiot zamówienia:**  Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż 3 urządzeń placu zabaw i 2 urządzeń siłowni zewnętrznej na działce położonej w Kaliszu Pomorskim nr 53 obr. 0003 o pow. 0,0685 ha,  w ramach projektu "Wspólne podwórko" Projekt dofinansowany przez Fundację BGK w programie „Moja Mała Ojczyzna 2020” w skład, którego wchodzą urządzenia zgodne z certyfikatami bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi normami (min. PN-EN 1176 dla urządzeń placu zabaw oraz PN-EN 161630 dla urządzeń siłowni), montowane  w fundamentach betonowych:   1. **huśtawka wahadłowa potrójna Hm-3 (dwie deski i gniazdo).** Profile ocynkowane (podkład cynkowy) malowany proszkowo, śruby klasy 5.6-8,8 pochowane  w kapslach, zabezpieczenia HDPE Łańcuch techniczny din 5 lub din 6 stal nierdzewna lina zbrojona powlekana polipropylenem o gr min.16 mm. Przedział wiekowy 3-15 lat. Długość (5,5 -5,7) i szerokość (1,9-2,0). 2. **stożek mały.** Elementy czyszczone cynkowane i malowane podwójnie proszkowo. Liny z rdzeniem stalowym w oplocie polipropylenowym o śr 16 mm. Wszystkie śruby pochowane w plastikowych kapturkach. Łącznik aluminiowe lub plastikowe zaciskowe. Urządzenie na stałe montowane do gruntu poprzez zabetonowanie. Wymiary: wysokość (2,50), szerokość (1,80), długość (1,80) 3. **karuzela tarczowa z siedziskami ka-3 otwarta.** Profil okrągły ocynkowane  ( podkład cynkowy ) i malowane proszkowo. Śruby klasy 5.6-8,8 pochowane  w kapslach. Siedziska HDPE i kołko. Pokrycie podestu blacha ryflowna. Wykończona odpowiednim promieniem 3mm. Przedział wiekowy 3-15 lat. Łożyska bezobsługowe. Średnica 1,50m. 4. **twister i wahadło.** Urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej. Elementy gięte ze stali bezszwowej S 355, elementy proste ze stali S 235. Zabezpieczenie antykorozyjne: śrutowanie wysokociśnieniowo i dwukrotnie malowane proszkowo. Pierwsza warstwa, to wysokiej jakości podkład cynkowy,  a druga warstwa, to odporna na zmienne warunki atmosferyczne farba poliestrowa. Wymiar: długość i szerokość 1,34m - 0,74m, wysokość 1,40. Słup konstrukcyjny wykonany z rury stalowej o grubości ścianki nie mniejszej niż 3,6 mm, pozostałe ścianki nie mniej niż 3 mm. Urządzenie posiada ograniczniki ruchu. 5. **Biegacz.** Urządzenia wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej. Elementy gięte ze stali bezszwowej S 355, elementy proste ze stali S 235. Zabezpieczenie antykorozyjne: śrutowane wysokociśnieniowo i dwukrotnie malowane proszkowo. Pierwsza warstwa, to wysokiej jakości podkład cynkowy, a druga warstwa, to odporna na zmienne warunki atmosferyczne farba poliestrowa.Wymiar: długość i szerokość (1,0m – 0,5m), wysokość 1,39m. 6. **tablica informacyjna regulamin Regulamin 001.** Profil kwadratowy ocynkowane (podkład cynkowy ) i malowane proszkowo. Śruby klasy 5,6-8,8 pochowane  w kapslach. Wysokość 1,80m. Minimalny wymiar tekstu na tablicy 0,4m x 0,3m.   Wszystkie materiały powinny być fabrycznie nowe, tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana oraz powinna posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa.  Towary składane lub o bardziej skomplikowanej budowie powinny posiadać instrukcję użytkowania w języku polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach. Dostawa wraz z montażem będzie obejmować fabrycznie nowe artykuły.  Wszystkie wymienione urządzenia montowane będą bezpośrednio na podłożu trawiastym  (w gruncie, w fundamentach betonowych).  Kolor urządzeń uzgodniony z Zamawiającym.   1. **Termin i miejsce realizacji zamówienia:20.04.2021 r.**   Lokalizacja poszczególnych elementów placu zabaw i siłowni zewnętrznej zostanie uzgodniona po podpisaniu umowy na etapie wykonywania robót.   1. **Istotne warunki zamówienia:**   1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:   1. Posiadają uprawnienia w zakresie prowadzenia działalności związanej z realizacją przedmiotu zamówienia. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 3. Zamawiający wymaga 30-dniowy okres związania ofertą. 4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył wszystkie montowane urządzenia wraz z certyfikatami zgodnie z obowiązującymi normami. 5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych towarów łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem, montażem na koszt własny i ryzyko, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego. 6. Wykonawcy są zobowiązani do dostarczenia urządzeń i sprzętu zgodnych pod względem jakości, estetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa.   **2 . Złożona oferta powinna zawierać:**   1. Ofertę – zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Oświadczenie wg określonego wzoru – załącznik nr 2.   **V.             Kryteria wyboru oferty:**  cena - 100 %  Podana w ofercie cena, będzie ceną obejmującą wszystkie koszty wykonania pełnego zakresu zamówienia wynikającą z opisu przedmiotu zamówienia.  **VI.      Termin i miejsce składania ofert:**   1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożona osobiście  w siedzibie Stowarzyszenia „Jesteśmy Razem” ul. Wolności 20, 78-540 Kalisz Pomorski lub osobiście w terminie do dnia 16 marca 2021r. godz. 14.00 z dopiskiem:   **„zakup, dostawa i montaż 3 urządzeń placu zabaw i 2 urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach projektu "Wspólne podwórko" Projekt dofinansowany przez Fundację BGK w programie „Moja Mała Ojczyzna 2020”**  **Nie otwierać przed 16.03.2021, godz. 14.00**   1. Termin składania ofert upływa w dniu **16.03.2021 r. godz. 14:00.** 2. Decyduje data wpływu do Zamawiającego. 3. Oferta powinna być sporządzona na papierze, opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. 4. Ceny netto i brutto urządzeń wraz montażem i transportem muszą być określone do dwóch miejsc po przecinku. Ceny określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane  w toku realizacji zamówienia chyba, że potrzeba zamiany będzie wynikała ze zmiany przepisów dotyczących wysokości stawki podatku VAT. 5. **Do oferty należy dołączyć karty katalogowe i zdjęcia oferowanych urządzeń  z oznaczeniem w sposób czytelny poszczególnych pozycji.** 6. Oferty nie spełniające warunków określonych w pkt. VI, niekompletne, złożone w innej formie niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone. 7. **Informacje dodatkowe:** 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, zmniejszenia ilości zamówionych urządzeń na poszczególne place zabaw jeśli wartość ofert przekroczy posiadany na dane miejscowości budżet a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania. 10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 11. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodną z zapytaniem. 12. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca składając ofertę uwzględnił wszystkie pozycje określone w zapytaniu ofertowym. 13. Jeżeli w niniejszym postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do złożenia oferty dodatkowej. 14. Złożenie oferty nie zapewnia uzyskania zlecenia na wykonanie w/w zamówienia. 15. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami - Joanna Kulesza, tel. 533 088 989,  e-mail: joanna.kulesza07@gmail.pl 16. Informacja z wyboru Wykonawcy zostanie podana na stronie internetowej [www.zspkalisz.edupage.org.pl](http://www.zspkalisz.edupage.org.pl)   **VII.           Informacje o formalnościach**  1)      Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn.  2)      Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni.  3)      Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.  4)      Zamawiający zleci dostawę wyposażenia wybranym wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia wyborze Wykonawcy.  5)      Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy/realizacji zamówienia, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.  6)      W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.  7)      Dodatkowe informacje dotyczące zapytania można uzyskać pod nr tel. 533 099 898  8)      Dane dotyczące niniejszego zapytania zostały zamieszczone na tablicy ogłoszeń  w siedzibie zamawiającego oraz na stronie zsp.kalisz.pl.    Kalisz Pomorski, 09.03.2021r. Wiceprezes Stowarzyszenia  „Jesteśmy Razem” w Kaliszu Pomorskim  Joanna Kulesza  Sekretarz Stowarzyszenia  „Jesteśmy Razem” w Kaliszu Pomorskim  Katarzyna Witek Załączniki:   1. Formularz ofertowy; [***pobierz***](http://bip.tarlow.pl/cms_inc/cms_pobierz_dokument.php?id=825&dok_id=2363) 2. Oświadczenie o powiązaniach kapitałowych [***pobierz***](http://bip.tarlow.pl/cms_inc/cms_pobierz_dokument.php?id=825&dok_id=2364) 3. Projekt umowy [***pobierz***](http://bip.tarlow.pl/cms_inc/cms_pobierz_dokument.php?id=825&dok_id=2365) |
|  |